Date : 13-06-2022

Révision : 0

Projet : 21949-Bechar

# CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Lc nr : 09990LCA2101318

Matériel :

* 27 Aérateurs AIRMAX à basse vitesse complets
* Diamètre 2.4m
* Capacité d’oxygénation : 124 kgO2/h SOTR

Nous, **KAMPS S.A. & CO**

déclarons que les aérateurs complets de 75 kW avec un diamètre de 2400mm, ont été produits conformément à la commande n° BCA-SVS01-21100328, à la fiche technique « Bechar 75kW\_20220524.xls», ainsi qu’à nos procédures internes de fabrication.

Le matériel à fait l’objet d’une vérification visuelle par notre responsable technique.

Le matériel a été testé selon la norme EN12-255-15 et les résultats sont repris dans un rapport spécifique à ce test.

Stéphane Mineur